|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AUTORIZATII DE CONSTRUIRE 2024** | | | | | | | | | | | |
| **Nr. crt.** | **Nr. aut.** | **Data**  **emiterii** | **Denumire lucrare** | **P.O.T** | **C.U.T** | **Retragerile față de limitele de proprietate** | **Suprafețe (la sol, pe fiecare nivel, construită desfășurată)** | **Regim de înălțime**  **(nr.niveluri subetrane și**  **supraterane,**  **înălțimi la cornișă și maximă)** | **Nr. topo/cad** | **Avizul autorității competente în domeniul**  **Protejării**  **Patrimoniului cultural** | **Avizul autorității competente în domeniul**  **Protejării**  **mediului** |
| 1 | 63 | 01.04.2024 | CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ P+1E ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN | 23,30% | 0,33 | * față: 3,00 * spate: 27,34 * dreapta: 2,00   -stânga: 1,60 | SC = 93,36MP  SD= 132,70 MP | H cornișă= 3,45 m H maxim= 6,65m | 114610 | 0 | 0 |
| 2 | 64 | 01.04.2024 | CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ P+1E ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN | 23,30% | 0,33 | * față: 3,27 * spate: 27,32 * dreapta: -   -stânga: 2,40 | SC = 93,36MP  SD= 132,70 MP | H cornișă= 3,45 m H maxim= 6,65m | 114609 | 0 | 0 |
| 3 | 67 | 02.04.2024 | CONSTRUIRE LOCUINŢÃ UNIFAMILIALĂ PARTER ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN | 18,67% | 0,18 | * față: 36,61 * spate: 16,51 * dreapta: 0,85 * stânga: 5,35 | SC = 114,50 MP  SD =114,50 MP | H cornișă= 3,25 m H maxim=4,95 m | 114526 | *0* | *0* |
| 4 | 68 | 02.04.2024 | CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ PARTER ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN | 25,56% | 0,256 | * față: 7,96 * spate: 6,04 * dreapta: 2,90 -stânga: 3,00 | SC =143,65 MP  SD = 143,65 MP | H cornișă= - H maxim= 3,80 m | 113505 | 0 | 0 |
| 5 | 70 | 05.04.2024 | AFERENTĂ ANSAMBLULUI DE LOCUINȚE ANL- ETAPA II, AUTORIZATE CU A.C. nr. 40/03.02.2012,  COMUNA CUMPĂNA, JUDEȚUL CONSTANȚA  LUCRĂRI ÎN REGIM DE URGENȚĂ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 71 | 09.04.2024 | EXTINDERE REȚEA DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE MEDIE PRESIUNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Da |
| 7 | 72 | 15.04.2024 | CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ PARTER | 30,32% | 0,30 | * față: 4,00 * spate: 9,27 * dreapta: 3,23 * stânga: 2,00 | SC = 122,75 MP  SD = 122,75 MP | H cornișă= 3,25 m H maxim= 4,95 m | 101875 | 0 | 0 |
| 8 | 73 | 15.04.2024 | CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, CONSTRUIRE ÎMPREJMUIRE, AMENAJARE TEREN ȘI ORGANIZARE DE ȘANTIER | 29,10% | 0,51 | * față: 3,20 * spate: 6,28 * dreapta: 3,65   -stânga: 3,70 | SC = 74,88MP  SD= 168,00 MP | H cornișă= 7,34 m H maxim= 9,98 m | 104102 | 0 | 0 |
| 9 | 74 | 15.04.2024 | CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, CONSTRUIRE ÎMPREJMUIRE, AMENAJARE TEREN ȘI ORGANIZARE DE ȘANTIER | 21,41% | 0,38 | * față: 3,65 * spate: 10,75 * dreapta: 4,06   -stânga: 4,98 | SC = 74,88MP  SD= 168,00 MP | H cornișă= 7,34 m H maxim= 9,98 m | 104106 | 0 | 0 |
| 10 | 75 | 15.04.2024 | CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, CONSTRUIRE ÎMPREJMUIRE, AMENAJARE TEREN ȘI ORGANIZARE DE ȘANTIER | 29,47% | 0,54 | * față: 3,20 * spate: 6,28 * dreapta: 3,65 * stânga: 3,70 | SC = 74,88MP  SD= 168,00 MP | H cornișă= 7,34 m H maxim= 9,98 m | 104105 | 0 | 0 |
| 11 | 76 | 15.04.2024 | CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, CONSTRUIRE ÎMPREJMUIRE, AMENAJARE TEREN ȘI ORGANIZARE DE ȘANTIER | 29,10% | 0,51 | * față: 3,20 * spate: 6,27 * dreapta: 3,85 * stânga: 3,65 | SC = 74,88MP  SD= 168,00 MP | H cornișă= 7,34 m H maxim= 9,98 m | 104100 | 0 | 0 |
| 12 | 77 | 15.04.2024 | CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, CONSTRUIRE ÎMPREJMUIRE, AMENAJARE TEREN ȘI ORGANIZARE DE ȘANTIER | 29,10% | 0,51 | * față: 3,20 * spate: 6,17 * dreapta: 3,65 * stânga: 3,85 | SC = 74,88MP  SD= 168,00 MP | H cornișă= 7,34 m H maxim= 9,98 m | 104102 | 0 | 0 |
| 13 | 78 | 15.04.2024 | CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ PARTER ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN | 14,9% | 0,249 | * față: 10,00 * spate: 13,11 * dreapta: 3,30 * stânga: 1,00 | SC = 121,55MP  SD = 121,55MP | H cornișă= 2,80m H maxim= 4,50 m | 100753 | 0 | 0 |
| 14 | 79 | 15.04.2024 | MODIFICARE DE PROIECT ÎN TIMPUL EXECUŢIEI,  PROIECT AUTORIZAT CU A.C. 166 DIN 14 IULIE 2021, PRIN MODIFICĂRI FAŢADE ŞI RECOMPARTIMENTĂRI INTERIOARE IMOBIL LOCUINŢĂ UNIFAMILIALĂ” | 27,71% | 0,465 | * față: 5,00 * spate: 12,26 * dreapta: 2,50   -stânga: 6,13 | SC = 101,36 MP  SD = 101,36 MP | H cornișă= 3,40 m H maxim= 6,10 m | 109694 | 0 | 0 |
| 15 | 81 | 15.04.2024 | CONSTRUIRE ANEXĂ PARTER-BUCĂTĂRIE DE VARĂ | 6,46% | 0,06 | * față: 6,25 * spate: 17,53 * dreapta: 1,35 * stânga: 10,20 | SC = 32,00MP  SD = 32,00MP | H cornișă= 2,55m H maxim= 3,20m | 100495 | Da | 0 |
| 16 | 84 | 15.04.2024 | AMPLASARE PANOU PUBLICITAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 114221 | 0 | 0 |
| 17 | 85 | 15.04.2024 | AMPLASARE PANOU PUBLICITAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 114226 | 0 | 0 |
| 18 | 86 | 05.04.2024 | CONSTRUCȚIE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ P+1E, ANEXĂ BUCĂTĂRIE DE VARĂ, PLATFORMĂ PARCARE ȘI ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ-*numai după realizarea de către solicitant a condițiilor prevăzute în studiul de eliberare amplasament/studiu de coexistență, conform aviz E-Distribuție nr. 18068639/10.10.2023* | 11,43% | 0,21 | * față: 3,00 * spate: 27,91 * dreapta: 1,00 * stânga: 2,00 | SC = 114,27MP  SD = 213,24MP | H cornișă= 6,45m H maxim= 6,85 m | 101063 | 0 | 0 |
| 19 | 87 | 15.04.2024 | CONSTRUIRE LOCUINȚĂ Sp+P+1E | 28,42% | 0,487 | * față: 6,00 * spate: 16,31 * dreapta: 3,15 * stânga: 1,00 | SC = 78,33MP  SD = 150,33MP | H cornișă= 3,45m H maxim= 8,65 m | 106245 | 0 | 0 |
| 20 | 88 | 17.04.2024 | CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ PARTER ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN | 25,81% | 0,258 | * față: 7,00 * spate: 12,65 * dreapta: 3,40 * stânga: 1,00 | SC = 127,80MP  SD = 127,80MP | H cornișă= 4,59m H maxim= 6,29 m | 101149 | 0 | 0 |
| 21 | 89 | 17.04.2024 | ÎNCHIDERE TERASĂ EXISTENTĂ CU TÂMPLĂRIE PVC ȘI CONSTRUIRE ANEXĂ CONSTRUCȚIE CU CARACTER PROVIZORIU | 39,75% | 0,70 | * față: - * spate: 0,80 * dreapta: - - stânga: 1,50 | SC = 10,00MP  SD = 10,00MP | H cornișă= 4,50m H maxim= 7,25m | 105898 | 0 | 0 |
| 22 | 90 | 17.04.2024 | CONSTRUIRE LOCUINȚE DE SERVICIU ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN | 7,43% | 0,074 | * față: 1,41 * spate: 38,00 * dreapta: 3,40 * stânga: *var.* | SC = 185,20MP  SD = 185,20MP | H cornișă= 3,40m H maxim= 5,50m | 106388 | 0 | 0 |
| 23 | 91 | 18.04.2024 | CONSTRUIRE LOCUINŢÃ UNIFAMILIALĂ P+1E ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN | 21,72% | 0,434 | * față: 5,48 * spate: *var.* * dreapta: *var.* * stânga: *var.* | SC = 97,97MP  SD = 195,84MP | H cornișă= ,60m H maxim= 8,50 m | 114587 | Da | 0 |
| 24 | 92 | 18.04.2024 | CONSTRUIRE LOCUINŢÃ UNIFAMILIALĂ P+1E ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN | 22,07% | 0,441 | * față: 7,00 * spate: 12,65 * dreapta: 3,40 * stânga: 1,00 | SC = 97,97MP  SD = 195,94MP | H cornișă=7,60m H maxim= 8,50 m | 114588 | Da | 0 |
| 25 | 93 | 22.04.2024 | CONSTRUIRE LOCUINŢÃ UNIFAMILIALĂ PARTER, ANEXĂ PARTER ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN | 25,10% | 0,25 | * față: 6,00 * spate: *var.* * dreapta: 1,20 * stânga: 6,43 | SC = 106,70MP  SD = 106,70MP | H cornișă= 3,30m H maxim= 5,61 m | 101171 | Da | 0 |
| 26 | 94 | 24.04.2024 | MODIFICARE FAȚADE ȘI RECOMPARTIMENTARE PROIECT AUTORIZAT CU A.C. 151/31.10.2023 "CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+1E CU BIROU SEDIU FIRMĂ ȚI ÎMPREJMUIRE TEREN" | 38,79% | 0,69 | * față: 5,15 * spate: 14,25 * dreapta: *var.* * stânga: 0,90 | SC = 155,95MP  SD = 155,95MP | H cornișă= 6,30m H maxim= 6,30 m | 110466 | 0 | 0 |
| 27 | 96 | 24.04.2024 | MODIFICARE ÎN TIMPUL EXECUȚIEI PRIN REALIZARE GOLURI ȘI ACCESE AC 49/26.05.2023- CONSTRUIRE SPAȚII ANEXĂ CU DESTINAȚIA DE DEPOZITARE, ARHIVĂ ȘI GRUP SANITAR PARTER | 15,15% | 0,155 | * față: - * spate: *0,80* * dreapta: 0,80 * stânga: - | SC = 119,40MP  SD = 119,40MP | H cornișă= 3,45m H maxim= 5,25m | 113241 | 0 | 0 |
| 28 | 97 | 25.04.2024 | CONSTRUIRE LOCUINŢÃ UNIFAMILIALĂ PARTER ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN | 25,50% | 0,26 | * față: 6,00 * spate: 21,52 * dreapta: 0,80 * stânga: var. | SC = 102,00MP  SD = 102,00MP | H cornișă= 2,90m H maxim= 5,80m | 114659 | 0 | 0 |
| 29 | 98 | 26.04.2024 | CONSTRUIRE LOCUINŢÃ UNIFAMILIALĂ P+1E ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN | 23,30% | 0,33 | * față: 3,00 * spate: *24,75* * dreapta: 0,60 * stânga: 2,05 | SC = 93,36MP  SD = 132,70MP | H cornișă= 3,45m H maxim= 6,65 m | 114658 | 0 | 0 |
| 30 | 99 | 26.04.2024 | CONSTRUIRE LOCUINŢÃ UNIFAMILIALĂ P+1E ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN | 22,20% | 0,31 | * față: 5,53 * spate: *var.* * dreapta: 0,60 * stânga: var. | SC = 186,72MP  SD = 265,40MP | H cornișă= 3,45m H maxim= 6,65 m | 114657 | 0 | 0 |
| 31 | 100 | 30.04.2024 | DESFIINȘARE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ C1 LOCUINȚĂ PARTER ȘI CONSTRUIRE DOUĂ LOCUINŢE INDIVIDUALE P+1E, ÎMPREJMUIRE TEREN ȘI ORGANIZARE DE ȘANTIER | 22,58% | 0,44 | * față: 12,43 * spate: *var.* * dreapta: 2,40 * stânga: 3,63 | SC = 194,20MP  SD = 378,60MP | H cornișă= 6,75m H maxim= 7,60 m | 114990 | 0 | 0 |