|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AUTORIZATII DE CONSTRUIRE 2024** | | | | | | | | | | | |
| **Nr. crt.** | **Nr. aut.** | **Data**  **emiterii** | **Denumire lucrare** | **P.O.T** | **C.U.T** | **Retragerile față de limitele de proprietate** | **Suprafețe (la sol, pe fiecare nivel, construită desfășurată)** | **Regim de înălțime**  **(nr.niveluri subetrane și**  **supraterane,**  **înălțimi la cornișă și maximă)** | **Nr. topo/cad** | **Avizul autorității competente în domeniul**  **Protejării**  **Patrimoniului cultural** | **Avizul autorității competente în domeniul**  **Protejării**  **mediului** |
| 1 | 148 | 01.08.2024 | DESFIINŢARE LOCUINŢĂ PARTER CORP C1 | 0 | 0 | * față: - * spate: - * dreapta: -   -stânga: - | SC= 137,00 MP  SD= 137,00 MP | 0 | 109494 | 0 | 0 |
| 2 | 149 | 01.08.2024 | CONSTRUIRE ÎMPREJMUIRE TEREN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109494 | 0 | 0 |
| 3 | 150 | 02.08.2024 | MODIFICARE DE PROIECT AUTORIZAT CU A.C. nr.201/23.08.2021 | 22,84 | 0,23 | * față: 3,80 * spate: 41,37 * dreapta: 1,00   -stânga: 2,00 | SC = 196,00 MP  SD= 196,00 MP | H cornișă= 2,89m H maxim= 5,28m | 113274 | 0 | 0 |
| 4 | 151 | 02.08.2024 | CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ PARTER ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN | 40,00% | 0,40 | * față: 6,50 * spate: 2,00 * dreapta: 2,00 * stânga: 3,13 | SC = 124,00 MP  SD = 124,00 MP | H cornișă= 3,65m H maxim= 6,11m | 105091 | 0 | 0 |
| 5 | 152 | 09.08.2024 | CONSTRUIRE LOCUINȚĂ PARTER ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN | 25,90% | 0,259 | * față: 5,33 * spate: 8,63 * dreapta: 2,00   stânga: 13,03 | SC =100,82 MP  SD= 100,82 MP | H cornișă= 2,80 m H maxim= 4,65m | 113867 | 0 | 0 |
| 6 | 153 | 19.08.2024 | CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+1E ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN | 19,46% | 0,381 | * față: 6,80 * spate: 17,66 * dreapta: 0,60   -stânga: 4,20 | SC = 95,00 MP  SD = 187,56 MP | H cornișă= 4,41 m H maxim= 7,13 m | 107909 | 0 | 0 |
| 7 | 154 | 19.08.2024 | CONSTRUIRE LOCUINȚĂ PARTER, ANEXĂ ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN | 38,77% | 0,387 | * față: 6,00 * spate: - * dreapta: 1,00 * stânga: 3,54 | SC = 138,00 MP  SD = 138,00 MP | H cornișă=2,90 m H maxim= 4,76 m | 114627 | Da | 0 |
| 8 | 156 | 22.08.2024 | CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ PARTER, GARAJ, ÎMPREJMUIRE TEREN ȘI ORGANIZARE DE ȘANTIER | 40,00% | 0,40 | * față: 5,225 * spate: 2,01 * dreapta: 3,01 -stânga: 0,80 | SC= 140,13 MP  SD= 140,13 MP | H cornișă= - H maxim= 4,95 m | 107391 | 0 | 0 |
| 9 | 157 | 26.08.2024 | CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ PARTER, ANEXĂ ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN | 40,00% | 0,40 | * față: 6,00 * spate: 9,55   dreapta: 1,00 -stânga: 4,41 | SC=203,00 MP  SD=203,00 MP | H cornișă= 2,70 m H maxim= 3,86 m | 105139 | 0 | 0 |
| 10 | 158 | 28.08.2024 | CONSTRUCŢIE LOCUINŢĂ Sp+P CU GARAJ LA PARTER ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN - CONTINUAREA LUCRĂRILOR AUTORIZATE CU AC 48/19.03.2021 | 25,34% | 0,25 | * față: 7,64 * spate: 4,00 * dreapta: 3,00 * stânga: 1,50 | SC=253,43 MP  SD=275,55 MP | H cornișă= 3,05 m H maxim= 5,85 m | 113372 | 0 | 0 |

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |