|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AUTORIZATII DE CONSTRUIRE 2024** | | | | | | | | | | | |
| **Nr. crt.** | **Nr. aut.** | **Data**  **emiterii** | **Denumire lucrare** | **P.O.T** | **C.U.T** | **Retragerile față de limitele de proprietate** | **Suprafețe (la sol, pe fiecare nivel, construită desfășurată)** | **Regim de înălțime**  **(nr.niveluri subetrane și**  **supraterane,**  **înălțimi la cornișă și maximă)** | **Nr. topo/cad** | **Avizul autorității competente în domeniul**  **Protejării**  **Patrimoniului cultural** | **Avizul autorității competente în domeniul**  **Protejării**  **mediului** |
| 1 | 194 | 03.12.2024 | CONSTRUIRE LOCUINȚĂ PARTER ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN | 18,53% | 0,37 | * față: 12,00 * spate: 12,53 * dreapta: 1,00 - stânga: 4,01 | SC= 93,01 MP  SD= 186,02 MP | H cornișă=6,51m H maxim= 7,56m | 115292 | 0 | 0 |
| 2 | 195 | 03.12.2024 | REAUTORIZARE LOCUINȚĂ P+1E AUTORIZATĂ CU A.C .nr. 34/16.02.2024 ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN | 30,08% | 0,603 | * față: 2,00 * spate: 8,20 * dreapta: 5,42 - stânga: 2,00 | SC = 131,45 MP  SD= 263,53 MP | H cornișă= 6,38m H maxim= 9,47m | 109569 | Da | 0 |
| 3 | 196 | 12.12.2024 | CONSTRUIRE LOCUINȚĂ PARTER ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN | 26,32% | 0,26 | * față: 2,00 * spate: 10,38 * dreapta: 5,54   - stânga: 2,00 | SC=116,00 MP  SD=116,00 MP | H cornișă= 3,00m H maxim= 4,96m | 114929 | Da | 0 |
| 4 | 197 | 12.12.2024 | CONSTRUCȚIE ANEXĂ FOIȘOR | 20,40% | 0,40 | * față: 15,87 * spate: 24,51 * dreapta: *8,06*   - stânga: 1,00 | SC = 17,00 MP  SD = 17,00 MP | H cornișă=6,48m H maxim= 8,34m | 114973 | 0 | 0 |
| 5 | 198 | 13.12.2024 | MODIFICARE ÎN TIMPUL EXECUȚIEI A PROIECTULUI AUTORIZAT CU A.C. nr. 17/26.01.2024 PRIN MODIFICARE FAȚADE, MATERIALE ÎNVELITOARE ȘI COMPARTIMENTĂRI INTERIOARE | 38,70% | 0,41 | * față: 2,36 * spate: 17,87 * dreapta: 2,20   -stânga: 4,03 | SC = 1351,00 MP  SD = 1430,20 MP | H cornișă= - H maxim= 3,00 m | 114193 | Da | 0 |
| 6 | 199 | 16.12.2024 | CONSTRUIRE LOCUINŢĂ UNIFAMILIALĂ PARTER, GARAJ, ANEXĂ S+P ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN | 37,62% | 0,42 | * față: 0 * spate: 7,26 * dreapta: 1,00 * stânga: 3,02 | SC = 191,85 MP  SD =214,95 MP | H cornișă= 2,85 m H maxim= 5,30 m | 105127 | 0 | 0 |
| 7 | 200 | 16.12.2024 | CONSTRUIRE DOUĂ LOCUINŢE PARTER ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN | 29,25% | 0,29 | * față: 8,00 * spate: 11,24 * dreapta: var.   -stânga: 0,80 | SC = 228,16 MP  SD = 228,16 MP | H cornișă= 2,90 m H maxim= 5,15 m | 106636 | 0 | 0 |
| 8 | 201 | 18.12.2024 | DESFIINȘARE CORP C2 ȘI CONSTRUIRE LOCUINŢĂ PARTER | 14,49% | 0,44 | * față: 1,00 * spate: 19,08   - dreapta: 5,00 -stânga: 8,47 | SC=138,45MP  SD=138,45MP | H cornișă=- H maxim= 3,60 m | 106637 | 0 | 0 |
| 9 | 202 | 22.12.2024 | CONSTRUIRE LOCUINŢĂ UNIFAMILIALĂ PARTER | 11,84% | 0,11 | * față: 36,70 * spate: 37,60   - dreapta: 6,30 - stânga: 3,30 | SC=221,11 MP  SD=221,11 MP | H cornișă=2,8 7m H maxim= 4,95 m | 114975 | 0 | 0 |
| 10 | 203 | 23.12.2024 | CONSTRUIRE LOCUINŢĂ UNIFAMILIALĂ PARTER ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN | 32,20% | 0,322 | * față: 2,50 * spate: 4,94 * dreapta: 1,59   - stânga: 6,00 | SC= 165,60 MP  SD= 165,60 MP | H cornișă= 2,90m H maxim= 4,70m | 115323 | 0 | 0 |
| 11 | 204 | 23.12.2024 | AMENAJARE PARCARE ȘI LOC DE JOACĂ PENTRU COPII | 13,52% | 0,27 | * față: - * spate: - * dreapta: -   -stânga: - | 0 | 0 | 109385 | 0 | 0 |