|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AUTORIZATII DE CONSTRUIRE 2024** | | | | | | | | | | | |
| **Nr. crt.** | **Nr. aut.** | **Data**  **emiterii** | **Denumire lucrare** | **P.O.T** | **C.U.T** | **Retragerile față de limitele de proprietate** | **Suprafețe (la sol, pe fiecare nivel, construită desfășurată)** | **Regim de înălțime**  **(nr.niveluri subetrane și**  **supraterane,**  **înălțimi la cornișă și maximă)** | **Nr. topo/cad** | **Avizul autorității competente în domeniul**  **Protejării**  **Patrimoniului cultural** | **Avizul autorității competente în domeniul**  **Protejării**  **mediului** |
| 1 | 22 | 02.02.2024 | CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+M ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN | 21,57 % | 0,43 | * față: 7,50 * spate: 10,49 * dreapta: 3,75 * stânga: 1,00 | SC = 92,98MP  SD = 185,96MP | H cornișă= 4,30m H maxim= 6,81m | 110406 | 0 | 0 |
| 2 | 23 | 02.02.2024 | EXECUTARE LUCRĂRI DE INFRASTRUCTURĂ AFERENTE PARCELĂRII APROBATE-REȚEA DE DISTRIBUȚIE APĂ POTABILĂ ȘI CANALIZARE MENAJERĂ -*conform prevederilor din P.U.Z. aprobate prin HCL nr. 60 din 25.04.2023* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Da |
| 3 | 24 | 09.02.2024 | MONTARE PANOURI FONOABSORBANTE PE A4 KM 16+680-16-930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 25 | 06.02.2024 | CONSTRUIRE LOCUINȚĂ PARTER ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN | 29,05% | 0,290 | * față: 7,25 * spate12,56 * dreapta: 1,00 * stanga: 2,00 | SC = 142,85 MP  SD = 142,85 MP | H cornișă= 2,90m H maxim= 6,07m | 107907 | 0 | 0 |
| 5 | 26 | 09.02.2024 | CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ PARTER ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN | 30,30% | 0,30 | * față: 5,50 * spate: 10,60 * dreapta: 2,83 * stânga: 0,95 | SC = 121,20 MP  SD = 121,20 MP | H cornișă= 3,45m H maxim= 5,05m | 101868 | 0 | 0 |
| 6 | 28 | 12.02.2024 | CONSTRUIRE LOCUINȚĂ PARTER ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN | 25,87% | 0,26 | * față: 6,31 * spate: 2,00 * dreapta: 9,02   - stânga: 0,80 | SC = 98,00 MP  SD = 98,00MP | H cornișă= 2,90m H maxim= 5,043m | 114377 | 0 | 0 |
| 7 | 29 | 12.02..2024 | CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+1E, ANEXĂ PARTER ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN | 29,00% | 0,431 | * față: 7,06 * spate: 9,44 * dreapta: 1,00 * stânga: 4,64 | SC = 57,35 MP  SD= 57,35 MP | H cornișă= 7,60m H maxim= 8,85m | 113842 | 0 | 0 |
| 8 | 30 | 13.01.2024 | CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ PARTER, TERASĂ ACOPERITĂ, ANEXĂ GARAJ, MAGAZIE, ÎMPREJMUIRE TEREN ȘI ORGANIZARE DE ȘANTIER | 35,41% | 0,35 | * față: 53,46 * spate: 3,00 * dreapta: 3,45 * stânga: 0,80 | SC = 222,70 MP  SD = 222,70 MP | H cornișă= 2,75 m H maxim= 5,20m | 114889 | 0 | 0 |
| 9 | 31 | 13.02.2024 | CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+M ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN | 19,46% | 0,381 | * față: 6,00 * spate: 17,65 * dreapta: 060   - stânga: 4,20 | SC = 95,76 MP  SD = 187,56MP | H cornișă= 4,41m H maxim= 7,13m | 107910 | 0 | 0 |
| 10 | 32 | 14.02.2024 | CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+M ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN | 17,25% | 0,345 | * față: 6,00 * spate: 19,66 * dreapta: 1,00 * stânga: 2,90 | SC = 84,90 MP  SD = 169,80 MP | H cornișă= 4,94m H maxim= 6,62m | 107925 | 0 | 0 |
| 11 | 33 | 14.02.2024 | CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ PARTER, BAZIN VIDANJABIL ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN | 27,40% | 0,27 | * față: 5,00 * spate: 12,90 * dreapta: 3,30 * stânga: 1,00 | SC = 135,00 MP  SD = 135,00 MP | H cornișă= 3,40m H maxim= 5,50m | 113431 | 0 | 0 |
| 12 | 34 | 16.02.2024 | CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ P+1E, GARAJ ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN | 39,95% | 0,715 | * față: 6,78 * spate: 0,60 * dreapta: 3,28 * stânga: 4,26 | SC = 174,57 MP  SD = 312,35MP | H cornișă= 7,05m H maxim= 8,29m | 109569 | 0 | 0 |
| 13 | 35 | 16.02.2024 | CONSTRIRE LOCUINȚĂ PARTER, ANEXĂ GARAJ, ÎMPREJMUIRE TEREN-*continuare lucrări de la stadiul fizic consemnat în PVCSC nr. 9/25.09.2023 după desființarea lucrărilor ce depășesc limitele de proprietate* | 36,73% | 0,37 | * față: 5,00 * spate: 13,21 dreapta: 0,80 * stânga: 3,46 | SC = 161,25 MP  SD = 161,25 MP | H cornișă= 2,89m H maxim= 6,37m | 110412 | 0 | 0 |
| 14 | 36 | 20.02.2024 | CONSTRUIRE GARAJ, TERASĂ ȘI ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ | 29,76% | 0,49 | * față: - * spate: - * dreapta: 4,10 * stânga: 0,80 | SC = 45,94 MP  SD = 45,94 MP | H cornișă= 2,75m H maxim= 4,00m | 100664 | 0 | 0 |
| 15 | 37 | 26.02.2024 | CONSTRUIRE LOCUINȚĂ PARTER ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN | 29,98% | 0,30 | * față: 5,00 * spate: 10,00 * dreapta: 40,00   stânga: 4,26 | SC = 119,83 MP  SD = 119,83MP | H cornișă= 2,90 m H maxim= 5,67m | 101869 | 0 | 0 |
| 16 | 38 | 22.02.2024 | CONSTRUIRE IMOBIL PARTER-LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ CU DEPENDINȚE -MAGAZIE ȘI REFACEREÎMPREJMUIRE TEREN | 20,56% | 0,206 | * față: 7,61 * spate: 2,00 * dreapta: 3,00 * stânga: 0,81 | SC = 120,69MP  SD = 120,69MP | H cornișă= 3,01m H maxim= 4,13m | 114701 | 0 | 0 |
| 17 | 39 | 26.02.2024 | DESFIINȚARE LOCUINȚĂ PARTER EXISTENTĂ ȘI CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ P+M, GARAJ ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN | 28,80% | 0,55 | * față: 5,70 * spate: 1,00 * dreapta: 1,00 * stânga: 8,50 | SC = 126,05MP  SD = 243,30 MP | H cornișă= 4,42m H maxim= 8,20m | 103851 | 0 | 0 |