|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AUTORIZATII DE CONSTRUIRE 2024** | | | | | | | | | | | |
| **Nr. crt.** | **Nr. aut.** | **Data**  **emiterii** | **Denumire lucrare** | **P.O.T** | **C.U.T** | **Retragerile față de limitele de proprietate** | **Suprafețe (la sol, pe fiecare nivel, construită desfășurată)** | **Regim de înălțime**  **(nr.niveluri subetrane și**  **supraterane,**  **înălțimi la cornișă și maximă)** | **Nr. topo/cad** | **Avizul autorității competente în domeniul**  **Protejării**  **Patrimoniului cultural** | **Avizul autorității competente în domeniul**  **Protejării**  **mediului** |
| 1 | 129 | 05.07.2024 | RACORDARE LA REȚEUA DE DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ PENTRU PARCELA CU NR. CAD. 105996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113899 | 0 | Da |
| 2 | 130 | 05.07.2024 | CONTINUARE CONSTRUIRE IMOBIL Sp+P+1E- LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, ÎMPREJMUIRE TEREN | 12,75% | 0,313 | * față: 22,65 * spate: - * dreapta: 6,87   -stânga: - | SC =120,00MP  SD= 294,50 MP | H cornișă= 6,60 m H maxim= 8,60 m | 108468 | 0 | 0 |
| 3 | 131 | 05.07.2024 | CONSTRUIRE LOCUINŢÃ PARTER ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN | 29,94% | 0,30 | * față: 7,29 * spate: 18,18 * dreapta: 0,80   -stânga: 0,99 | SC = 118,00MP  SD= 118,00MP | H cornișă= 2,80m H maxim= 4,40m | 105316 | 0 | 0 |
| 4 | 136 | 10.07.2024 | MODIFICARE PROIECT AUTORIZAT CU A.C. nr. 35/26.02.2021 PRIN SUPRAETAJARE CU UN NIVEL DIN PARTER ÎN P+1E | 31,68% | 0,63 | * față: 14,02 * spate: 4,14 * dreapta: 2,70 * stânga: 0,80 | SC = 129,57MP  SD = 259,14MP | H cornișă= 6,05m H maxim= 7,65m | 109763 | 0 | 0 |
| 5 | 137 | 10.07.2024 | DESFIINȚARE ANEXĂ PARTER CORP C2, PARȚIAL CORP C1, CONSTRUIRE LOCUINŢÃ UNIFAMILIALĂ P+M | 20,55% | 0,33 | * față: 17,00 * spate: 13,35 * dreapta: 1,00   -stânga: 9,20 | SC =107,20 MP  SD= 207,20 MP | H cornișă= 4,20 m H maxim= 7,51m | 100724 | 0 | 0 |
| 6 | 138 | 10.07.2024 | CONSTRUIRE LOCUINŢÃ P+M ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN | 19,46% | 0,381 | * față: 6,80 * spate: 17,66 * dreapta: 0,60   -stânga: 4,20 | SC = 95,76MP  SD = 187,56 MP | H cornișă= 4,41 m H maxim= 7,13 m | 107909 | 0 | 0 |
| 7 | 139 | 16.07.2024 | CONTINUARE DE LUCRĂRI ŞI MODIFICARE PROIECT AUTORIZAT  CU A.C. nr. 315/12.11.2008 PRIN: SCHIMBARE REGIM DE ÎNĂLŢIME DIN P+M ÎN P+1E, RECOMPARTIMENTĂRI INTERIOARE ŞI MODIFICARE FAŢADE ȘI ÎMPREJMUIREA TERENULUI | 27,37% | 0,554 | * față: var * spate: 20,64 * dreapta: 4,88 * stânga: var. | SC = 107,05 MP  SD = 216,44 MP | H cornișă= 6,48 m H maxim= 7,87 m | 101309 | Da | 0 |
| 8 | 140 | 18.07.2024 | CONSTRUIRE LOCUINŢÃ UNIFAMILIALĂ PARTER ȘI ÎMPREJMUIREA TERENULUI | 32,64% | 0,32 | * față: 6,00 * spate: 13,36 * dreapta: 0,80 -stânga: 1,29 | SC= 146,90 MP  SD= 146,90 MP | H cornișă= 2,80 m H maxim= 5,20 m | 105959 | 0 | 0 |
| 9 | 141 | 18.04.2024 | CONSTRUIRE LOCUINŢÃ UNIFAMILIALĂ PARTER ȘI ÎMPREJMUIREA TERENULUI | 28,68% | 0,287 | * față: 3,30 * spate: 5,68   dreapta: 2,05 -stânga: 6,08 | SC=143,40 MP  SD=143,40 MP | H cornișă= 2,80 m H maxim= 5,20 m | 107110 | 0 | 0 |
| 10 | 142 | 18.07.2024 | EXTINDERE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ CORP C1 | 16,18% | 0,16 | * față: var. * spate: - * dreapta: var. * stânga: - | SC =45,84MP  SD= 45,84MP | H cornișă= 2,60 m H maxim= 3,30 m | 106827 | 0 | 0 |
| 11 | 143 | 19.07.2024 | CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+1E ȘI ÎMPREJMUIRE | 27,32% | 0,546 | * față: var. * spate: 21,35 * dreapta: 1,26   -stânga: 0,65 | SC= 109,27MP  SD= 218,55MP | H cornișă= 6,50 m H maxim= 7,35 m | 114617 | 0 | 0 |
| 12 | 144 | 22.07.2024 | CONTINUARE LUCRĂRI CONFORM AC NR.107/23.05.2014 " CONSTRUIRE LOCUINŢÃ P+1E, ÎMPREJMUIRE TEREN ȘI ANEXĂ D+P" CU MODIFICARE DE PROIECT CU ANEXĂ PARTER | 32,42% | 0,51 | * față: 13,81 * spate: var. * dreapta: 1,39   -stânga: 3,09 | SC = 260,00 MP  SD = 423,00 MP | H cornișă=6,35 m H maxim= 7,90 m | 101874 | 0 | 0 |
| 13 | 145 | 25.07.2024 | BRANȘAMENT DE ALIMENTARE CU APĂ,  EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ŞI RACORD DE CANALIZARE MENAJERĂ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110537 | 0 | Da |
| 14 | 146 | 25.07.2024 | EXTINDERE REȚEA DISTRIBUȚIE GAZE NATURALEȘI BRANȘAMENT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103653; 103569 | 0 | Da |
| 15 | 147 | 31.07.2024 | CONSTRUIRE LOCUINŢÃ Sp+P+M CU GARAJ ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN | 16,00% | 0,32 | * față: 9,28 * spate: 26,29 * dreapta: 1,00 * stânga: 2,01 | SC = 172,13MP  SD = 344,26MP | H cornișă= 4,23m H maxim= 8,31m | 100778 | 0 | 0 |