|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AUTORIZATII DE CONSTRUIRE 2024** | | | | | | | | | | | |
| **Nr. crt.** | **Nr. aut.** | **Data**  **emiterii** | **Denumire lucrare** | **P.O.T** | **C.U.T** | **Retragerile față de limitele de proprietate** | **Suprafețe (la sol, pe fiecare nivel, construită desfășurată)** | **Regim de înălțime**  **(nr.niveluri subetrane și**  **supraterane,**  **înălțimi la cornișă și maximă)** | **Nr. topo/cad** | **Avizul autorității competente în domeniul**  **Protejării**  **Patrimoniului cultural** | **Avizul autorității competente în domeniul**  **Protejării**  **mediului** |
| 1 | 114 | 01.06.2024 | CONTINUARE LUCRĂRI LA LOCUINȚA PARTER AUTORIZATĂ CU A.C. 215/24.11.2005 | 31,05% | 0,31 | * față: 3,00 * spate: 16,05 * dreapta: 2,00   -stânga: 1,45 | SC =154,00MP  SD= 154,00 MP | H cornișă= 2,50 m H maxim= 5,30m | 102887 | Da | 0 |
| 2 | 115 | 03.06.2024 | TRANSFORMARE POD ÎN MANSARDĂ LA IMOBIL EXISTENT C1 (LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ PARTER) | 21,41% | 0,33 | * față: 6,05 * spate: 30,71 * dreapta: 2,00   -stânga: 6,50 | SC =213,29MP  SD= 213,29 MP | H cornișă= 3,20 m H maxim= 6,80m | 109752 | 0 | 0 |
| 3 | 116 | 03.06.2024 | EXTINDERE SPAȚIU COMERCIAL PARTER CORP C2 CU SALON EVENIMENTE ȘI SPAȚII ANEXĂ | 40,10% | 0,486 | * față: 3,57 * spate: 37,18 * dreapta: 2,81   -stânga: 0,99 | SC =3002,00MP  SD= 3002,00 MP | H cornișă= 3,32 m H maxim= 6,34m | 113404 | 0 | 0 |
| 4 | 117 | 03.06.2024 | CONSTRUIRE LOCUINŢÃ P+M | 28,20% | 0,36 | * față: 6,20 * spate: - * dreapta: 7,85   stânga: 0,90 | SC = 80,00MP  SD= 166,70MP | H cornișă= 5,05m H maxim= 7,25m | 107609 | 0 | 0 |
| 5 | 118 | 03.06.2024 | CONSTRUIRE LOCUINȚĂ PARTER | 30,30% | 0,31 | * față: 12,00 * spate: 11,97 * dreapta: 0,60 * stânga: 1,41 | SC = 97,00MP  SD = 97,00MP | H cornișă= 2,80m H maxim= 4,70m | 113851 | 0 | 0 |
| 6 | 119 | 05.06.2024 | MODIFICARI ÎN TIMPUL EXECUȚIEI, PROIECT AUTORIZAT CU A.C. 74/20.09.2022, PRIN MODIFICĂRI COMPARTIMENTĂRI INTERIOARE, FAȚADE, TERASE ȘI ÎMPREJMUIRE | 24,24% | 0,40 | * față: - * spate: - * dreapta: -   -stânga: - | SC =168,00 MP  SD= 283,00 MP | H cornișă= 5,55 m H maxim= 7,15m | 105996 | 0 | 0 |
| 7 | 120 | 06.06.2024 | MODIFICARE PROIECT ÎN CURS DE EXECUȚIE AUTORIZAT CU A.C. 25/06.03.2023, PRIN EXTINDERE DEMISOL ȘI CONSTRUIRE ANEXĂ GARAJ | 40,00% | 0,57 | * față: - * spate: - * dreapta: -   -stânga: - | SC = 192,00MP  SD = 271,81 MP | H cornișă= 3,29 m H maxim= 7,56 m | 100170 | Da | 0 |
| 8 | 121 | 11.06.2024 | CONSTRUIRE LOCUINŢÃ UNIFAMILIALĂ P+M ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN | 16,25% | 0,31 | * față: 5,00 * spate: 20,64 * dreapta: 5,10 * stânga: 11,50 | SC = 84,50 MP  SD = 164,50 MP | H cornișă= 4,30 m H maxim= 7,08 m | 106087 | 0 | Da |
| 9 | 122 | 11.06.2024 | CONSTRUIRE LOCUINŢÃ UNIFAMILIALĂ PARTER ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN | 27,88% | 0,28 | * față: 7,00 * spate: 9,24 * dreapta: 2,25 -stânga: 2,00 | SC = 125,46 MP  SD= 125,46 MP | H cornișă= 2,90 m H maxim= 5,70 m | 113581 | 0 | 0 |
| 10 | 123 | 12.06.2024 | RACORDARE LA REȚEUA DE DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ PENTRU PARCELA CU NR. CAD. 105996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106079; i106080 | 0 | Da |
| 11 | 124 | 13.06.2024 | CONSTRUIRE LOCUINŢÃ P+1E ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN | 20,60% | 0,41 | * față: 7,00 * spate: - * dreapta: 0,80 * stânga: 2,55 | SC = 82,40MP  SD= 164,80MP | H cornișă= 6,50 m H maxim= 7,45 m | 114694 | 0 | 0 |
| 12 | 125 | 13.06.2024 | CONSTRUIRE LOCUINŢÃ P+1E ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN | 19,85% | 0,39 | * față: 4,24 * spate: 3,00 * dreapta: 4,12   -stânga: 1,00 | SC = 82,40MP  SD= 164,80MP | H cornișă= 6,50 m H maxim= 7,45 m | 114695 | 0 | 0 |
| 13 | 126 | 26.06.2024 | CONSTRUIRE LOCUINŢÃ PARTER | 29,85% | 0,30 | * față: 4,5 * spate: 3,31 * dreapta: 1,00   -stânga: 9,88 | SC = 121,20 MP  SD = 121,20 MP | H cornișă= 3,40 m H maxim= 6,10 m | 101874 | 0 | 0 |
| 14 | 127 | 27.06.2024 | CONTINUARE LUCRĂRI CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+1E ȘI GARAJ AUTORIZAT CU A.C. 27/05.07.2022 | 25,26% | 0,439 | * față: 2,00 * spate: 4,93 * dreapta: 1,00 * stânga: 7,23 | SC = 129,84 MP  SD = 225,88 MP | H cornișă= 5,60 m H maxim= 7,70 m | 114017 | 0 | 0 |
| 15 | 128 | 27.06.2024 | CONSTRUIRE LOCUINŢÃ P+1E ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN | 17,96% | 0,36 | * față: 8,00 * spate: var. * dreapta: 0,80 * stânga: var. | SC = 89,31MP  SD = 183,47 MP | H cornișă= 5,40m H maxim= 7,50m | 104133 | Da | 0 |