|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AUTORIZATII DE CONSTRUIRE 2024** | | | | | | | | | | | |
| **Nr. crt.** | **Nr. aut.** | **Data**  **emiterii** | **Denumire lucrare** | **P.O.T** | **C.U.T** | **Retragerile față de limitele de proprietate** | **Suprafețe (la sol, pe fiecare nivel, construită desfășurată)** | **Regim de înălțime**  **(nr.niveluri subetrane și**  **supraterane,**  **înălțimi la cornișă și maximă)** | **Nr. topo/cad** | **Avizul autorității competente în domeniul**  **Protejării**  **Patrimoniului cultural** | **Avizul autorității competente în domeniul**  **Protejării**  **mediului** |
| 1 | 182 | 06.11.2024 | CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+M ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN | 26,36% | 0,47 | * față: 10,00 * spate: 15,13 * dreapta: 2,17   - stânga: 0,80 | SC=111,00 MP  SD= 201,00 MP | H cornișă=4,30m H maxim= 7,00 m | 110317 | Da | 0 |
| 2 | 183 | 11.11.2024 | CONTINUARE LUCRĂRI AUTORIZATE CU AC 4115/7.06.2021 CU MODIFICARE DE PROIECT PRIN SCHIMBARE REGIM DE ÎNĂLȚIME DIN P+M ÎN P+1E | 36,77% | 0,685 | * față: 2,60 * spate: 36,79 * dreapta: 0,85 -stânga: 0,85 | SC = 110,30 MP  SD= 205,60 MP | H cornișă= 5,41m H maxim= 8,79m | 113320 | 0 | 0 |
| 3 | 184 | 13.11.2024 | CONSTRUIRE LOCUINŢĂ PARTER ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN | 26,06% | 0,26 | * față: 5,00 * spate: 6,87 * dreapta: 5,31   - stânga: 1,00 | SC=116,00 MP  SD=116,00 MP | H cornișă= 3,00m H maxim= 4,96m | 109565 | Da | 0 |
| 4 | 185 | 13.11.2024 | CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+M | 15,05% | 0,30 | * față: 2,00 * spate: 3,25 * dreapta: *6,00*   -s tânga: 19,65 | SC = 75,10 MP  SD = 150,20 MP | H cornișă=3,70m H maxim= 6,40 m | 110466 | 0 | 0 |
| 5 | 186 | 18.11.2024 | CONSTRUIRE CENTRU SPORTIV DE INIȚIERE ȘI PERFECȚIONARE A NATAȚIEI | 34,24% | 0,455 | * față: var. * spate: var. * dreapta: 9,30   - stânga: 1,00 | SC = 445,13MP  SD = 591,64MP | H cornișă= 6,95m H maxim= 7,30 m | 115204 | Da | 0 |
| 6 | 187 | 18.11.2024 | EXTINDERE ȘI SUPRAETAJARE LOCUINȚĂ PARTER | 17,08% | 0,34 | * față: 5,00 * spate: 34,43 * dreapta: 1,09 * stânga: 2,50 | SC = 25,67 MP  SD = 85,85 MP | H cornișă= 5,55 m H maxim= 7,55 m | 107700 | 0 | 0 |
| 7 | 188 | 19.11.2024 | DESFIINȚARE LOCUINȚĂ EXISTENTĂ CORP C1 ȘI CONSTRUIRE LOCUINŢĂ NOUĂ PARTER | 12,97% | 0,129 | * față: var. * spate: 44,19 * dreapta: 2,61   - stânga: 3,17 | SC = 160,77 MP  SD = 160,77 MP | H cornișă= 7,60 m H maxim= 8,50 m | 113954 | Da | 0 |
| 8 | 189 | 19.11.2024 | CONSTRUIRE LOCUINŢĂ UNIFAMILIALĂ PARTER, GARAJ AUTO ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN | 26,04% | 0,52 | * față: - * spate: 4,95   dreapta: 1,00 -stânga: 3,54 | SC=124,23 MP  SD=247,94 MP | H cornișă=5,07m H maxim= 8,09 m | 102678 | 0 | 0 |
| 9 | 190 | 20.11.2024 | EXTINDERE REȚEA DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ȘI RACORD DE GAZE NATURALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113899 | 0 | Da |
| 10 | 191 | 21.11.2024 | CONSTRUIRE LOCUINŢĂ PARTER ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN | 26,48% | 0,265 | * față: 6,00 * spate: 23,45 * dreapta: var.   - stânga: 0,80 | SC= 137,22 MP  SD= 137,22 MP | H cornișă= 3,20m H maxim= 5,15m | 108135 | 0 | 0 |
| 11 | 192 | 26.11.2024 | CONSTRUIRE LOCUINŢĂ PARTER+POD CIRCULABIL-CONTINUARE DE LUCRĂRI DE LA STADIUL FIZIC CONSEMNAT ÎN PVCSV NR. 8/10.09.2024 ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN | 13,52% | 0,27 | * față: var. * spate: 18,50 * dreapta: 5,00   - stânga: 4,75 | SC= 95,50 MP  SD= 191,00 MP | H cornișă= 4,00m H maxim= 5,15m | 109807 | 0 | 0 |
| 12 | 193 | 28.11.2024 | EXTINDERE REȚEA DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ȘI RACORD DE GAZE NATURALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110414 | 0 | Da |