|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AUTORIZATII DE CONSTRUIRE 2024** | | | | | | | | | | | |
| **Nr. crt.** | **Nr. aut.** | **Data**  **emiterii** | **Denumire lucrare** | **P.O.T** | **C.U.T** | **Retragerile față de limitele de proprietate** | **Suprafețe (la sol, pe fiecare nivel, construită desfășurată)** | **Regim de înălțime**  **(nr.niveluri subetrane și**  **supraterane,**  **înălțimi la cornișă și maximă)** | **Nr. topo/cad** | **Avizul autorității competente în domeniul**  **Protejării**  **Patrimoniului cultural** | **Avizul autorității competente în domeniul**  **Protejării**  **mediului** |
| 1 | 170 | 02.10.2024 | MODIFICMODIFICARE PROIECT IN TIMPUL EXECUŢIEI AUTORIZAT CU A.C. nr. 384 / 14.10.2019 PRIN SCHIMBAREA DESTINAŢIEI PODULUI ÎN MANSARDĂ ŞI RECOMPARTIMENTĂRI INTERIOARE | 40,58% | 0,40 | * față: 4,75   -spate: 1,60 - dreapta: 1,60  - stânga: 2,05 | SC=166,00 MP  SD=228,00 MP | H cornișă= 3,20m H maxim= 5,95m | 110320 | 0 | 0 |
| 2 | 171 | 04.10.2024 | CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ PARTER ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN | 19,55% | 0,19 | * față: 4,00 * spate: 3,87 * dreapta: 2,36   -stânga5,38 | SC=135,15 MP  SD= 135,15 MP | H cornișă=3,05m H maxim= 5,41m | 108168 | 0 | 0 |
| 3 | 172 | 09.10.2024 | CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ P+1E, GARAJ, FOIŞOR PARTER ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN | 40,00% | 0,65 | * față: 9,88 * spate: 2,00 * dreapta: 4,95 -stânga: 3,64 | SC =186,80 MP  SD= 308,10 MP | H cornișă= 6,65m H maxim= 9,28m | 109582 | 0 | 0 |
| 3 | 173 | 11.10.2024 | CONTINUAREA LUCRĂRILOR AUTORIZATE CU A.C. 271/19.10.2007 PRIN MODIFICARE DE PROIECT CONSTÂND ÎN RECOMPARTIMENTĂRI INTERIOARE, MODIFICARE FAȚADE, EXTINDERE ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN | 28,08% | 0,465 | * față: 2,35 * spate: 13,64 * dreapta: var.   stânga: 4,75 | SC=115,70 MP  SD=191,55 MP | H cornișă= 3,06m H maxim= 6,27m | 100451 | 0 | 0 |
| 4 | 174 | 10.10.2024 | RACORDARE LA REȚEAUA DE DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ PENTRU LOCUINȚA INDIVIDUALĂ P+M CU NR. CAD. 106021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106021 | 0 | 0 |
| 5 | 175 | 10.10.2024 | EXTINDERE REȚEA DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE MEDIE PRESIUNE CU BRANȘAMENT ȘI POST REGLARE MĂSURĂ MEDIE PRESIUNE PE DOMENIUL PRIVAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114664 | 0 | 0 |
| 6 | 176 | 15.10.2024 | MODIFICARE DE PROIECT ÎN TIMPUL EXECUȚIEI AUTORIZAT CU A.C. 132/04.10.2023 PRIN ACOPERIRE TERASĂ ACCES, MODIFICARE ACOPERIȘ, MODIFICĂRI FAȚADĂ ȘI RECOMPARTIMENTĂRI INTERIOARE | 24,75% | 0,383 | * față: 11,20 * spate: 22,96 * dreapta: 1,00 * stânga: 5,39 | SC = 205,70 MP  SD = 318,30 MP | H cornișă= 3,60 m H maxim= 9,00 m | 113390 | 0 | 0 |
| 7 | 177 | 22.10.2024 | CONSTRUIRE LOCUINŢĂ UNIFAMILIALĂ P+1E ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN | 22,17% | 0,443 | * față: 5,00 * spate: var. * dreapta: 0,80   stânga: 10,76 | SC = 97,97 MP  SD = 195,94 MP | H cornișă= 7,60 m H maxim= 8,50 m | 114668 | Da | 0 |
| 8 | 178 | 23.10.2024 | CONSTRUIRE LOCUINŢĂ PARTER, TERASĂ ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN | 26,04% | 0,52 | * față: 2,08 * spate: 0,80   dreapta: 9,39 -stânga: 3,00 | SC=124,23 MP  SD=247,94 MP | H cornișă=5,07m H maxim= 8,09 m | 105089 | 0 | 0 |
| 9 | 179 | 23.10.2024 | RECOMPARTIMENTARI INTERIOARE IMOBIL C1-PARTER ȘI TRANSFORMARE POD ÎNALT ÎN MANSARDĂ | 11,90% | 0,250 | * față: 1,99 * spate: 6,82   -dreapta: 16,71 -stânga: 9,38 | SC=78,00 MP  SD=78,00 MP | H cornișă=2,60m H maxim= 6,181 m | 107961 | Da | 0 |
| 10 | 180 | 23.10.2024 | CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUIT P+2E CU SPAȚII COMERCIALE ȘI DOTĂRI LA PARTER | 60,00% | 1,76 | * față: 1,96 * spate: 21,35 * dreapta: var.   -stânga: var | SC= 147,60 MP  SD= 434,90 MP | H cornișă= 9,25m H maxim= 10,35m | 113666 | Da | 0 |