|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AUTORIZATII DE CONSTRUIRE 2024** | | | | | | | | | | | |
| **Nr. crt.** | **Nr. aut.** | **Data**  **emiterii** | **Denumire lucrare** | **P.O.T** | **C.U.T** | **Retragerile față de limitele de proprietate** | **Suprafețe (la sol, pe fiecare nivel, construită desfășurată)** | **Regim de înălțime**  **(nr.niveluri subetrane și**  **supraterane,**  **înălțimi la cornișă și maximă)** | **Nr. topo/cad** | **Avizul autorității competente în domeniul**  **Protejării**  **Patrimoniului cultural** | **Avizul autorității competente în domeniul**  **Protejării**  **mediului** |
| 1 | 159 | 02.09.2024 | MODIFICĂRI INTERIOARE ŞI EXTERIOARE LA CONSTRUCŢIA EXISTENTĂ PARTER C2, AMENAJARE SPAŢIU DE BIROURI ÎN PODUL CORPULUI C2, AMPLASARE CONTAINER MODULAR DE BIROURI ADIACENT CONSTRUCŢIEI EXISTENTE C2 | 23,05% | 0,26 | * față: - * spate: - * dreapta: -   -stânga: - | SC= 25,35 MP  SD= 137,00 MP | H cornișă= 2,80m H maxim= 5,35m | 110018 | Da | 0 |
| 2 | 160 | 16.09.2024 | CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ P+1E, GARAJ PARTER, FOIŞOR PARTER ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN | 15,96% | 0,258 | * față: var. * spate: var. * dreapta: 0,85   -stânga: 0,85 | SC=211,29 MP  SD= 340,96 MP | H cornișă=5,69m H maxim= 7,81m | 100622 | 0 | 0 |
| 3 | 161 | 16.09.2024 | CONTINUARE LUCRĂRI ŞI MODIFICARE PROIECT AUTORIZAT CU A.C. NR. 198/2014 PRIN RECOMPARTIMENTĂRI INTERIOARE ŞI MODIFICĂRI FAŢADE | 15,00% | 0,300 | * față: 15,00 * spate: 23,63 * dreapta: 1,50   -stânga: 4,00 | SC = 120,00 MP  SD= 240,00 MP | H cornișă= 6,45m H maxim= 8,90m | 104369 | 0 | 0 |
| 4 | 162 | 16.09.2024 | RACORDARE LA REȚEAUA DE DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ PENTRU PARCELA CU NR. CAD. 114163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114163 | 0 | Da |
| 5 | 163 | 23.09.2024 | CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ P+1E ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN | 25,60% | 0,34 | * față: 10,00 * spate: 14,93 * dreapta: 3,07   -stânga: 1,20 | SC= 95,00 MP  SD= 190,00 MP | H cornișă= 6,75m H maxim= 8,03m | 105148 | 0 | 0 |
| 6 | 165 | 24.09.2024 | CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ P+1E ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN | 29,12% | 0,599 | * față: var. * spate: 1,80 * dreapta: 2,45   -stânga: 6,08 | SC = 70,18 MP  SD = 144,36 MP | H cornișă= 5,72m H maxim= 7,54m | 108729 | 0 | 0 |
| 7 | 166 | 24.09.2024 | CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ P+M ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN | 26,04% | 0,52 | * față: 6,00 * spate: - * dreapta: 1,00 * stânga: 3,54 | SC = 124,23 MP  SD = 247,94 MP | H cornișă= - H maxim= 7,49 m | 113459 | 0 | 0 |
| 8 | 167 | 26.09.2024 | CONSTRUIRE ÎMPREJMUIRE TEREN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105984 | 0 | 0 |
| 9 | 169 | 30.09.2024 | DESFIINŢARE CONSTRUCŢII EXISTENTE C1, C2 ŞI C3 și CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN | 26,04% | 0,52 | * față: 10,40 * spate: 6,00   -dreapta: 4,66 -stânga: 1,00 | SC=124,23 MP  SD=247,94 MP | H cornișă=5,07m H maxim= 8,09 m | 102725 | Da | 0 |